(module 4116R-1-331LF_Bourns (layer F.Cu) (tedit 5E2E4233)
  (descr "330 Ohm ±2% 250mW Power Per Element Isolated  Resistor Network/Array ±100ppm/°C 16-DIP (0.300\", 7.62mm)")
  (fp_text reference REF** (at 0 -12.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 4116R-1-331LF_Bourns (at 0 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.935 -10.985) (end 3.935 -10.985) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.935 10.985) (end 3.935 10.985) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.935 -10.985) (end -3.935 10.985) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.935 -10.985) (end 3.935 10.985) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 thru_hole roundrect (at -3.81 -8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.81 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -3.81 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -3.81 6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -3.81 8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 3.81 8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 3.81 6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 3.81 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 3.81 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 3.81 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 3.81 -8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
)
