<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wave_config>
   <wave_state>
   </wave_state>
   <db_ref_list>
      <db_ref path="CPU9bits_tb_behav.wdb" id="1">
         <top_modules>
            <top_module name="CPU9bits_tb" />
            <top_module name="glbl" />
         </top_modules>
      </db_ref>
   </db_ref_list>
   <zoom_setting>
      <ZoomStartTime time="65000000fs"></ZoomStartTime>
      <ZoomEndTime time="263400001fs"></ZoomEndTime>
      <Cursor1Time time="107600000fs"></Cursor1Time>
   </zoom_setting>
   <column_width_setting>
      <NameColumnWidth column_width="174"></NameColumnWidth>
      <ValueColumnWidth column_width="68"></ValueColumnWidth>
   </column_width_setting>
   <WVObjectSize size="13" />
   <wvobject fp_name="group436" type="group">
      <obj_property name="label">Program Counter</obj_property>
      <obj_property name="DisplayName">label</obj_property>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/FetchU/PC/clk" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">clk</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">clk</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/FetchU/PC/reset" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">reset</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">reset</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/FetchU/PC/En" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">En</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">En</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/FetchU/PC/Din" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">Din[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">Din[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">UNSIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/FetchU/PC/Dout" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">Dout[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">Dout[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">UNSIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="group191" type="group">
      <obj_property name="label">Fetch Unit</obj_property>
      <obj_property name="DisplayName">label</obj_property>
      <obj_property name="isExpanded"></obj_property>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/FetchU/op_idx" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">op_idx</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">op_idx</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/FetchU/AddrIn" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">AddrIn[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">AddrIn[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">UNSIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/FetchU/AddrOut" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">AddrOut[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">AddrOut[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">UNSIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/FetchU/progC_out" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">progC_out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">progC_out[8:0]</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/FetchU/result_m" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">result_m[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">result_m[8:0]</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/FetchU/cout" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">cout</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">cout</obj_property>
      </wvobject>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="group182" type="group">
      <obj_property name="label">Control Unit</obj_property>
      <obj_property name="DisplayName">label</obj_property>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/CU/instIn" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">instIn[3:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">instIn[3:0]</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/CU/functBit" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">functBit</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">functBit</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/CU/aluOut" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">aluOut[3:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">aluOut[3:0]</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/CU/FU" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">FU[2:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">FU[2:0]</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/CU/bank" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">bank[1:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">bank[1:0]</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/CU/addi" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">addi</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">addi</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/CU/mem" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">mem</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">mem</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/CU/dataMemEn" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">dataMemEn</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">dataMemEn</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/CU/RegEn" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">RegEn</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">RegEn</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/CU/halt" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">halt</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">halt</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/CU/link" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">link</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">link</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/CU/js" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">js</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">js</obj_property>
      </wvobject>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="group613" type="group">
      <obj_property name="label">Registers</obj_property>
      <obj_property name="DisplayName">label</obj_property>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/RF/En" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">En</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">En</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/RF/write_index" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">write_index[1:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">write_index[1:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">UNSIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/RF/op0_idx" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">op0_idx[1:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">op0_idx[1:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">UNSIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/RF/op1_idx" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">op1_idx[1:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">op1_idx[1:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">UNSIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/RF/write_data" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">write_data[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">write_data[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">UNSIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/RF/op0" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">op0[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">op0[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">UNSIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/RF/op1" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">op1[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">op1[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">UNSIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/RF/decOut" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">decOut[3:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">decOut[3:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">UNSIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/RF/r0_out" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">r0_out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">r0_out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">SIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/RF/r1_out" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">r1_out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">r1_out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">SIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/RF/r2_out" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">r2_out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">r2_out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">SIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/RF/r3_out" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">r3_out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">r3_out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">SIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="group628" type="group">
      <obj_property name="label">Banks</obj_property>
      <obj_property name="DisplayName">label</obj_property>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/Bank/En" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">En</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">En</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/Bank/write_index" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">write_index[1:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">write_index[1:0]</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/Bank/op0_idx" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">op0_idx[1:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">op0_idx[1:0]</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/Bank/op1_idx" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">op1_idx[1:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">op1_idx[1:0]</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/Bank/write_data" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">write_data[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">write_data[8:0]</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/Bank/op0" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">op0[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">op0[8:0]</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/Bank/op1" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">op1[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">op1[8:0]</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/Bank/decOut" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">decOut[3:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">decOut[3:0]</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/Bank/r0_out" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">r0_out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">r0_out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">SIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/Bank/r1_out" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">r1_out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">r1_out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">SIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/Bank/r2_out" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">r2_out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">r2_out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">SIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/Bank/r3_out" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">r3_out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">r3_out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">SIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
   </wvobject>
   <wvobject type="divider" fp_name="divider431">
      <obj_property name="label">Divider</obj_property>
      <obj_property name="DisplayName">label</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="group162" type="group">
      <obj_property name="label">Instruction Memory</obj_property>
      <obj_property name="DisplayName">label</obj_property>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/iM/address" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">address[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">address[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">UNSIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/iM/readData" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">readData[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">readData[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">BINARYRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/FD/iM/memory" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">memory[100:0][8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">memory[100:0][8:0]</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/mux0/switch" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">switch</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">switch</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/mux0/A" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">A[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">A[8:0]</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/mux0/B" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">B[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">B[8:0]</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/mux0/out" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">out[8:0]</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/BranMux/switch" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">switch</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">switch</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/BranMux/A" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">A</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">A</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/BranMux/B" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">B</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">B</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/BranMux/out" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">out</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">out</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/pipe1/clk" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">clk</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">clk</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/pipe1/reset" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">reset</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">reset</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/pipe1/En" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">En</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">En</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/pipe1/Din" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">Din[50:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">Din[50:0]</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/pipe1/Dout" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">Dout[50:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">Dout[50:0]</obj_property>
      </wvobject>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="group598" type="group">
      <obj_property name="label">Data Memory</obj_property>
      <obj_property name="DisplayName">label</obj_property>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/dM/clk" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">clk</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">clk</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/dM/writeEnable" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">writeEnable</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">writeEnable</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/dM/address" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">address[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">address[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">UNSIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/dM/writeData" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">writeData[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">writeData[8:0]</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/dM/readData" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">readData[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">readData[8:0]</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/EM/dM/memory" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">memory[100:0][8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">memory[100:0][8:0]</obj_property>
      </wvobject>
   </wvobject>
   <wvobject type="divider" fp_name="divider136">
      <obj_property name="label">Divider</obj_property>
      <obj_property name="DisplayName">label</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="group120" type="group">
      <obj_property name="label">Mux 3</obj_property>
      <obj_property name="DisplayName">label</obj_property>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/W/mux3/switch" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">switch</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">switch</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/W/mux3/A" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">A[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">A[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">SIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/W/mux3/B" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">B[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">B[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">SIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/W/mux3/out" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">SIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="group125" type="group">
      <obj_property name="label">Mux 4</obj_property>
      <obj_property name="DisplayName">label</obj_property>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/W/mux4/switch" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">switch</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">switch</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/W/mux4/A" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">A[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">A[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">SIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/W/mux4/B" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">B[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">B[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">SIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/W/mux4/out" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">SIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="group130" type="group">
      <obj_property name="label">Mux 5</obj_property>
      <obj_property name="DisplayName">label</obj_property>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/W/mux5/switch" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">switch</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">switch</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/W/mux5/A" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">A[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">A[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">SIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/W/mux5/B" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">B[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">B[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">SIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/W/mux5/out" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">SIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="group135" type="group">
      <obj_property name="label">Mux 6</obj_property>
      <obj_property name="DisplayName">label</obj_property>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/W/mux6/switch" type="logic">
         <obj_property name="ElementShortName">switch</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">switch</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/W/mux6/A" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">A[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">A[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">SIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/W/mux6/B" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">B[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">B[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">SIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
      <wvobject fp_name="/CPU9bits_tb/CPU9bits0/W/mux6/out" type="array">
         <obj_property name="ElementShortName">out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="ObjectShortName">out[8:0]</obj_property>
         <obj_property name="Radix">SIGNEDDECRADIX</obj_property>
      </wvobject>
   </wvobject>
</wave_config>
