(module 8-PinMaleHeader (layer F.Cu) (tedit 5E2E3AB1)
  (fp_text reference REF** (at 0 -11.43) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 8-PinMaleHeader (at 0 -13.97) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.27 -10.16) (end -1.27 10.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.27 10.16) (end 1.27 10.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.27 10.16) (end 1.27 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.27 -10.16) (end -1.27 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 thru_hole roundrect (at 0 -8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0 8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
)
